**外部供应采购询价函**

各供应商：

根据相关法律法规及本公司《生产经营项目外部供应采购管理办法》规定,现宝兴县灵关客运中心暨综合停车场建设项目设计施工总承包项目及G318线原路升级改造等CZTL配套公路保障工程前期工作SJ2标段八角楼服务区项目需进行幕墙设计（含深化设计）及后期服务 **第二次**(货物/工程/服务)询价采购，现将有关事项说明如下：

**一、项目概况**

（一）项目名称：宝兴县灵关客运中心暨综合停车场建设项目设计施工总承包等2个项目幕墙设计（含深化设计）及后期服务外部供应采购；

（二）项目地点：

本次询价一共2个项目，项目地点如下：

1、宝兴县灵关客运中心暨综合停车场建设项目设计施工总承包：位于雅安市宝兴县灵关镇；

2、G318线原路升级改造等CZTL配套公路保障工程前期工作SJ2标段八角楼服务区项目：位于甘孜藏族自治州雅江县。

（三）项目规模：

本次询价一共2个项目，项目规模如下：

1、宝兴县灵关客运中心暨综合停车场建设项目设计施工总承包：本项目用地勘测定界面积12995.91㎡。本项目规划总建筑面积10783.13㎡，其中地上建筑面积9739.92㎡，地下建筑面积为1043.21㎡，幕墙面积约13000㎡。建筑高度为49.2m，地上11F，地下1F。建筑合理使用年限为50年，场地抗震设防烈度为7度。建筑外维护结构为玻璃幕墙及铝板幕墙，屋面有铝板幕墙装饰。

2、G318线原路升级改造等CZTL配套公路保障工程前期工作SJ2标段八角楼服务区项目：本项目服务区主体建筑为一栋服务综合楼，建筑高度为14.8m，地上2F，地下1F。本项目用地勘测定界面积8289.77㎡，规划总建筑面积约1700㎡，幕墙面积约4140㎡。建筑合理使用年限为50年，场地抗震设防烈度为7度。建筑外维护结构为玻璃幕墙及铝板幕墙，屋面有铝板幕墙装饰。

（四）工作内容：

本次询价一共2个项目，工作内容如下：

1、宝兴县灵关客运中心暨综合停车场建设项目设计施工总承包：本项目需委托外部供应商完成其幕墙设计（含深化设计）相关内容，完善本项目幕墙设计（含深化设计）文件的编制，并完成该项内容的后期服务。

2、G318线原路升级改造等CZTL配套公路保障工程前期工作SJ2标段八角楼服务区项目：本项目需委托外部供应商完成其幕墙设计（含深化设计）、附属结构设计相关内容，完善本项目幕墙设计（含深化设计）、附属结构设计文件的编制，并完成该项内容的后期服务。

**二、询价须知**

（一）资格要求：具有独立法人资格，潜在供应商（限定□不限定☑）在四川省交通勘察设计研究院有限公司合格供应商库内。

（二）资质要求：需具备建筑行业（建筑工程）乙级及以上资质或建筑幕墙工程设计专项资质。

（三）业绩要求：近3年（2021年1月1日至今）至少完成1项建筑幕墙设计。

（四）工期要求：自甲方向乙方提供基础资料之日起30个日历天。

（五）最高限价：

本次询价一共2个项目，项目限价如下：

①宝兴县灵关客运中心暨综合停车场建设项目设计施工总承包幕墙设计（含深化设计）及后期服务限价为人民币6.5万元；

②G318线原路升级改造等CZTL配套公路保障工程前期工作SJ2标段八角楼服务区幕墙设计（含深化设计）及后期服务限价为人民币1.96万元。

（六）人员要求：项目负责人1名，需具备建筑幕墙（或建筑或结构）专业中级及以上专业技术职称或注册执业资格；设计人员不少于2名，需具备相关专业中级及以上专业技术职称或注册执业资格（上述人员需提供职称证书或执业资格证书，以及近六个月连续在本单位缴纳的社保证明）。

（七）供应商报价函须经供应商法定代表人或其授权代表签字或签章，并加盖单位公章；如为授权代表签署，则须附法定代表人授权委托书、法定代表人和授权委托人的身份证复印件。

（八）报价文件须注明供应商单位全称及报价时间，并提供单位清晰有效营业执照、资质证书副本复印件及业绩证明等材料复印件，上述资料均需逐页加盖公章后密封，并在密封处加盖公章。请于2024年6月20日10时前密封报送我公司。联系人：卢女士，电话：18224422797，递交地址：成都市太升北路35号二楼B区会议室。报价文件必须胶装提交。

（九）有以下情形之一的报价文件均为无效报价。

1.未按要求签署和密封的报价函；

2.未按照询价文件内容及要求编写；

3.超过最高限价及分项限价的报价；

4.未在规定时间递交至规定地点的报价函；

5.单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段报价，否则，相关投标无效。

6.相关法律法规规定的其他情形等。

（十）重新询价的情形：

1.报价截止时间（同上）按时送达的报价文件不足三家；

2.经评审后，有效报价不足三家；

3.中标供应商无故放弃中标，则对该项目重新进行询价采购，同时该供应商将被清退出合格供应商库，禁入期按我公司外部供应采购管理办法执行。

（十一）评审方式：在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，确定最低有效报价的供应商为成交供应商。

（十二）我公司和供应商应当自工作通知单发出之日起30个工作日内，根据询价文件和供应商的报价文件订立书面合同。

附件：1.《外部供应项目技术要求》

 2. 询价采购商报价函(格式)

 四川省交通勘察设计研究院有限公司

 2024年6月14日

附件1：《外部供应项目技术要求》（一）；

《外部供应项目技术要求》（二）；

《外部供应项目技术要求》（一）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购项目名称 | 宝兴县灵关客运中心暨综合停车场建设项目设计施工总承包幕墙设计（含深化设计）及后期服务 | 工程地点 | 雅安市宝兴县灵关镇 |
| 项目基本情况：本项目用地勘测定界面积12995.91㎡。本项目规划总建筑面积10783.13㎡，其中地上建筑面积9739.92㎡，地下建筑面积为1043.21㎡，幕墙面积约13000㎡。建筑高度为49.2m，地上11F，地下1F。建筑合理使用年限为50年，场地抗震设防烈度为7度。建筑外维护结构为玻璃幕墙及铝板幕墙，屋面有铝板幕墙装饰。本项目需委托外部供应商完成其幕墙设计（含深化设计）相关内容，完善本项目幕墙设计（含深化设计）文件的编制，并完成该项内容的后期服务。 |
| 采购内容：宝兴县灵关客运中心暨综合停车场建设项目设计施工总承包幕墙设计（含深化设计）文件编制，并完成该项内容的后期服务。 |
| 使用技术标准及规范：国家现行有关法规、设计规范及资料、图集 |
| 技术要求：1、满足国家、地方相关规范及政策的要求2、满足项目审查的要求3、满足业主功能、美观等的要求4、满足业主对造价控制的要求 |
| 采购方提供的图件资料：完成本项目所需的相关资料。 | 外部供应提交的成果形式及要求：提交的成果文件为：方案，施工图纸质版各6套，可编辑电子文件1份。 |

《外部供应项目技术要求》（二）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购项目名称 | G318线原路升级改造等CZTL配套公路保障工程前期工作SJ2标段八角楼服务区幕墙设计（含深化设计）及后期服务外部供应采购 | 工程地点 | 甘孜藏族自治州雅江县 |
| 项目基本情况：本项目服务区主体建筑为一栋服务综合楼，建筑高度为14.8m，地上2F，地下1F。本项目用地勘测定界面积约8289.77㎡，规划总建筑面积约1700㎡，幕墙面积约4140㎡。建筑合理使用年限为50年，场地抗震设防烈度为7度。建筑外维护结构为玻璃幕墙及铝板幕墙，屋面有铝板幕墙装饰。本项目需委托外部供应商完成其幕墙设计（含深化设计）、附属结构设计相关内容，完善本项目幕墙设计（含深化设计）、附属结构设计文件的编制，并完成该项内容的后期服务。 |
| 采购内容：G318线原路升级改造等CZTL配套公路保障工程前期工作SJ2标段八角楼服务区幕墙设计（含深化设计）、附属结构设计文件编制，并完成该项内容的后期服务。 |
| 使用技术标准及规范：国家现行有关法规、设计规范及资料、图集 |
| 技术要求：1、满足国家、地方相关规范及政策的要求2、满足项目审查的要求3、满足业主功能、美观等的要求4、满足业主对造价控制的要求 |
| 采购方提供的图件资料：完成本项目所需的相关资料。 | 外部供应提交的成果形式及要求：提交的成果文件为：方案，施工图纸质版各6套，可编辑电子文件1份。 |

附件2：

**宝兴县灵关客运中心暨综合停车场建设项目设计施工总承包等2个项目幕墙设计（含深化设计）及后期服务外部供应采购**

报 价 文 件

报价单位： （盖单位公章）

报价日期： 年 月 日

目录

1. 报价函
2. 报价人基本情况（营业执照、资质、开户许可证等）
3. 授权委托书
4. 人员安排
5. 工期及工作计划
6. 业绩证明材料

**一、报 价 函**

四川省交通勘察设计研究院有限公司：

一、我方已仔细研究了宝兴县灵关客运中心暨综合停车场建设项目设计施工总承包等2个项目幕墙设计（含深化设计）及后期服务外部供应采购（项目名称）询价公告及其所有附件的全部内容，在完全理解并严格遵守竞询价文件的各项规定和要求的前提下，我方愿意按约定提供宝兴县灵关客运中心暨综合停车场建设项目设计施工总承包等2个项目幕墙设计（含深化设计）及后期服务外部供应采购（项目名称）服务，并按期完成。我方对该项目报价：

1、宝兴县灵关客运中心暨综合停车场建设项目设计施工总承包幕墙设计（含深化设计）及后期服务报价（大写） 元整（小写：元）；

2、G318线原路升级改造等CZTL配套公路保障工程前期工作SJ2标段八角楼服务区幕墙设计（含深化设计）及后期服务报价（大写） 元整（小写：元）。

二、工期

工期： 日历天。

三、服务承诺

1、依据贵方的管理目标、技术要求，服从统一安排和现场负责人的统一指挥，接受贵方现场人员的质量安全的管理监督；执行贵方提供的任务书实施要求，确保达到质量、安全标准。

2、加强项目管理，保证在整个项目生产过程中的文明生产、安全生产，做好预防保障措施，一旦出现意外事件，均由我全部负责，与贵方无关。

3、我公司已知悉询价函所列要求，将严格按照询价函要求执行，保证工程质量及安全要求。

4、我公司已知悉询价函及附件中所列明的违约责任，若有违约情况，我公司自愿承担相应责任。

5、报价文件有效期自提交报价文件截止之日起计算60日历天。

四、联系方式

联系人: 电话

报价单位（单位名称）： （盖单位公章）

法定代表人或授权委托人（签字）

年 月 日

**二、报价人基本情况（营业执照、资质、开户许可证等）**

（彩色复印件）

**三、授权委托书**

本人 （姓名）系 （名称）的法定代表人，现委托本单位人员  （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改宝兴县灵关客运中心暨综合停车场建设项目设计施工总承包等2个项目幕墙设计（含深化设计）及后期服务外部供应采购（项目名称）报价、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：**自本授权委托书签署之日起至报价有效期止**。

代理人无转委托权。

|  |
| --- |
| 附：**1.法定代表人身份证明和法定代表人身份证复印件（彩色）**1. **委托代理人身份证复印件（彩色）**

报价单位： （盖单位章）法定代表人： （签字） 委托代理人： （签字）  年 月 日 |

**四、人员安排**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 拟担任本项目职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 |
|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：上述人员需提供职称证书、身份证、注册证（如有）及近六个月连续在本单位缴纳的社保证明

 **五、工期及工作计划**

（格式自拟）

**六、业绩证明材料**

附：项目合同复印件或该项目完结证明材料复印件